<PACKETTRACER><VERSION>3.1</VERSION><NETWORK><DEVICES><DEVICE><NAME>PC 0</NAME><POWER>true</POWER><X>-85</X><Y>-53</Y><PORTS><PORT><POWER>true</POWER><PORTTYPE>Copper Fast Ethernet</PORTTYPE><BANDWIDTH>100000</BANDWIDTH><FULLDUPLEX>true</FULLDUPLEX><AUTONEGOTIATE>false</AUTONEGOTIATE><CLOCKENABLED>false</CLOCKENABLED><OWNERDEVICE>0</OWNERDEVICE><LINKNUMBER>0</LINKNUMBER><MAC>00D0.D308.BD8A</MAC><SUBNETMASK /><IPADDRESS /><PORTNUMBER>0</PORTNUMBER></PORT><RS232><OWNERDEVICE>0</OWNERDEVICE><LINKNUMBER /><PORTTYPE>RS 232</PORTTYPE><BITSPERSECOND>9600</BITSPERSECOND><DATABITS>8</DATABITS><PARITY>2</PARITY><STOPBITS>1</STOPBITS><FLOWCONTROl>0</FLOWCONTROl></RS232></PORTS><TYPE>o_pc</TYPE><GATEWAY /><DESCRIPTION>PC 0
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0</DESCRIPTION></DEVICE><DEVICE><NAME>PC 1</NAME><POWER>true</POWER><X>87</X><Y>-52</Y><PORTS><PORT><POWER>true</POWER><PORTTYPE>Copper Fast Ethernet</PORTTYPE><BANDWIDTH>100000</BANDWIDTH><FULLDUPLEX>true</FULLDUPLEX><AUTONEGOTIATE>false</AUTONEGOTIATE><CLOCKENABLED>false</CLOCKENABLED><OWNERDEVICE>1</OWNERDEVICE><LINKNUMBER>0</LINKNUMBER><MAC>0001.6309.E4DB</MAC><SUBNETMASK /><IPADDRESS /><PORTNUMBER>0</PORTNUMBER></PORT><RS232><OWNERDEVICE>1</OWNERDEVICE><LINKNUMBER /><PORTTYPE>RS 232</PORTTYPE><BITSPERSECOND>9600</BITSPERSECOND><DATABITS>8</DATABITS><PARITY>2</PARITY><STOPBITS>1</STOPBITS><FLOWCONTROl>0</FLOWCONTROl></RS232></PORTS><TYPE>o_pc</TYPE><GATEWAY /><DESCRIPTION>PC 1
IP Address: 192.168.1.2
Subnet Mask: 255.255.255.0</DESCRIPTION></DEVICE></DEVICES><LINKS><LINK><LINKTYPE>Copper Cross-over</LINKTYPE><PORT1><DEVICE>0</DEVICE><PORT>0</PORT></PORT1><PORT2><DEVICE>1</DEVICE><PORT>0</PORT></PORT2><DCEPORT><DEVICE /><PORT /></DCEPORT></LINK></LINKS><ROUTERS>0</ROUTERS><CLOUDS>0</CLOUDS><SWITCHES>1</SWITCHES><BRIDGES>0</BRIDGES><HUBS>0</HUBS><REPEATERS>0</REPEATERS><ACCESSPOINTS>0</ACCESSPOINTS><PCS>2</PCS><DESCRIPTION>This is a peer-to-peer network. Two workstations are directly connected to each other using a copper crossover cable.</DESCRIPTION><SERVERS>0</SERVERS><PRINTERS>0</PRINTERS></NETWORK><SCENARIOSET><CURRENTSCENARIO>0</CURRENTSCENARIO><SCENARIONUMBER>2</SCENARIONUMBER><SCENARIOS><SCENARIO0><NAME>Scenario 0</NAME><KEYFRAMES><KEYFRAME0><TIME>1</TIME><FRAME><DSTMAC>0001.6309.E4DB</DSTMAC><PACKET><DSTIP>192.168.1.2</DSTIP><TTL>32</TTL><PROTOCOL>0</PROTOCOL><SEGMENT><SRCPORT>63310</SRCPORT><DSTPORT>63310</DSTPORT></SEGMENT></PACKET><SRCDEVICE>0</SRCDEVICE><DSTDEVICE>1</DSTDEVICE></FRAME><COLOR>8597520</COLOR></KEYFRAME0><KEYFRAME1><TIME>1</TIME><FRAME><DSTMAC>00D0.D308.BD8A</DSTMAC><PACKET><DSTIP>192.168.1.1</DSTIP><TTL>32</TTL><PROTOCOL>0</PROTOCOL><SEGMENT><SRCPORT>11605</SRCPORT><DSTPORT>11605</DSTPORT></SEGMENT></PACKET><SRCDEVICE>1</SRCDEVICE><DSTDEVICE>0</DSTDEVICE></FRAME><COLOR>8743551</COLOR></KEYFRAME1></KEYFRAMES><DESCRIPTION /></SCENARIO0></SCENARIOS></SCENARIOSET></PACKETTRACER>