<PACKETTRACER><VERSION>3.1</VERSION><NETWORK><DEVICES><DEVICE><NAME>PC 0</NAME><POWER>true</POWER><X>-142</X><Y>-67</Y><PORTS><PORT><POWER>true</POWER><PORTTYPE>Copper Fast Ethernet</PORTTYPE><BANDWIDTH>100000</BANDWIDTH><FULLDUPLEX>true</FULLDUPLEX><AUTONEGOTIATE>true</AUTONEGOTIATE><CLOCKENABLED>false</CLOCKENABLED><OWNERDEVICE>0</OWNERDEVICE><LINKNUMBER>0</LINKNUMBER><MAC>0060.5CF8.4D97</MAC><SUBNETMASK>255.0.0.0</SUBNETMASK><IPADDRESS>10.0.0.1</IPADDRESS><PORTNUMBER>0</PORTNUMBER></PORT></PORTS><TYPE>o_pc</TYPE><GATEWAY /><DESCRIPTION></DESCRIPTION></DEVICE><DEVICE><NAME>PC 1</NAME><POWER>true</POWER><X>-5</X><Y>-65</Y><PORTS><PORT><POWER>true</POWER><PORTTYPE>Copper Fast Ethernet</PORTTYPE><BANDWIDTH>100000</BANDWIDTH><FULLDUPLEX>true</FULLDUPLEX><AUTONEGOTIATE>true</AUTONEGOTIATE><CLOCKENABLED>false</CLOCKENABLED><OWNERDEVICE>1</OWNERDEVICE><LINKNUMBER>0</LINKNUMBER><MAC>000A.4171.580A</MAC><SUBNETMASK>255.0.0.0</SUBNETMASK><IPADDRESS>10.0.0.2</IPADDRESS><PORTNUMBER>0</PORTNUMBER></PORT></PORTS><TYPE>o_pc</TYPE><GATEWAY /><DESCRIPTION></DESCRIPTION></DEVICE></DEVICES><LINKS><LINK><LINKTYPE>Copper Cross-over</LINKTYPE><PORT1><DEVICE>0</DEVICE><PORT>0</PORT></PORT1><PORT2><DEVICE>1</DEVICE><PORT>0</PORT></PORT2><DCEPORT><DEVICE /><PORT /></DCEPORT></LINK></LINKS><ROUTERS>0</ROUTERS><CLOUDS>0</CLOUDS><SWITCHES>0</SWITCHES><BRIDGES>0</BRIDGES><HUBS>0</HUBS><REPEATERS>0</REPEATERS><ACCESSPOINTS>0</ACCESSPOINTS><PCS>2</PCS><DESCRIPTION></DESCRIPTION><SERVERS>0</SERVERS><PRINTERS>0</PRINTERS></NETWORK><SCENARIOSET><CURRENTSCENARIO>0</CURRENTSCENARIO><SCENARIONUMBER>1</SCENARIONUMBER><SCENARIOS><SCENARIO0><NAME>Scenario 0</NAME><KEYFRAMES><KEYFRAME0><TIME>1</TIME><FRAME><DSTMAC>000A.4171.580A</DSTMAC><PACKET><DSTIP>10.0.0.2</DSTIP><TTL>32</TTL><PROTOCOL>0</PROTOCOL><SEGMENT><SRCPORT>12067</SRCPORT><DSTPORT>12067</DSTPORT></SEGMENT></PACKET><SRCDEVICE>0</SRCDEVICE><DSTDEVICE>1</DSTDEVICE></FRAME><COLOR>5399972</COLOR></KEYFRAME0></KEYFRAMES><DESCRIPTION></DESCRIPTION></SCENARIO0></SCENARIOS></SCENARIOSET></PACKETTRACER>